**Затверджено**

**рішенням виконавчого**

**комітету Хустської міської ради**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022 № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРАВИЛА**

**приєднання об'єктів до систем централізованого**

**водопостачання та/або централізованого водовідведення**

**міста Хуст**

(ПРОЕКТ)

**м. Хуст 2022 р.**

1. **Загальні положення**
	1. Ці Правила приєднання об'єктів до комунальних систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення міста Хуст (надалі – **Правила**) регулюють відносини, які виникають у процесі приєднання на постійній (довгостроковій) основі або тимчасового приєднання об`єктів до комунальних систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення міста Хуст і поширюються на Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (надалі – **Хустське ВУВКГ**), яке надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та юридичних (не залежно від форми власності та організаційно-правової форми), фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до комунальних систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення міста Хуст. Ці Правила застосовуються і до споживачів, приєднаних на законних підставах до комунальних систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення до дня набрання чинності цих Правил, з урахуванням наявності у таких споживачів відповідної документації, оформленої згідно з вимогами чинного законодавства, діючого на момент їх видачі, та в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України щодо технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

**Замовник послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення** (надалі – **замовник**) - споживач (фізична особа) або суб'єкт господарювання (юридична особа або фізична особа підприємець), який має намір здійснити будівництво або реконструкцію об'єкта будівництва подальшим його приєднанням до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення.

**Приєднання** - сукупність організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення технічної можливості для надання Хустським ВУВКГ необхідного обсягу послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення в місці підключення об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

**Тимчасове приєднання** – приєднання будівельних майданчиків, території будівництва об’єкта замовника, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, які використовуються замовником для здійснення підприємницької діяльності, а також приєднання малих архітектурних форм;

**Підключення** – складова частина приєднання, при якій здійснюється безпосереднє з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

**Точка підключення** – існуюче або запроектоване з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення на межі балансової належності;

**Межа балансової належності** - лінія розподілу елементів систем водопостачання та водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами та **Хустським ВУВКГ.**

Межею вуличної мережі водовідведення, яку обслуговує Хустське ВУВКГ є контрольний колодязь на ній включно, а межею дворової мережі водовідведення - перший від будинку колодязь включно.

У випадку відсутності контрольного колодязя на випуску водовідведення межею будинкової мережі є її приєднання до вуличної мережі;

**Об’єкт приєднання (надалі – об’єкт)** – об’єкт будівництва; інженерні споруди; комунікації, підведені до приватних домогосподарств; об’єкти, що приєднуються у порядку тимчасового приєднання.

**Технічні умови -** це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), водовідведення та відведення зливових вод.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженому Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 45 від 16.05.2011 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 1 червня 2011 р. за № 651/19389, Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 27.06.2008 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 р. за № 963/15627, (надалі - **Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення**), Правилах технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 30 від 05.07.95 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.07.1995 р. за № 231/767.

1.3. Приєднання до комунальних систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення здійснюється у випадках:

- тимчасового приєднання об’єктів;

- приєднання об’єктів до комунальних систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення на постійній (довгостроковій) основі;

- наміру отримання замовником послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення або зміни їх обсягів;

- зміни точки підключення до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення виробника (виконавця);

- користуванням існуючими мережами централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення існуючих об’єктів з відсутністю технічних умов на приєднання до них;

- підтвердження існуючого водопостачання та водовідведення об’єкту, у зв’язку зі зміною власника;

- коригування технічних умов на під’єднання до системи централізованого водопостачання та водовідведення.

1.4. Приєднання об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення передбачає наступні етапи в такому порядку:

**1. Видача Хустським ВУВКГ технічних умов:**

- подання замовником заяви до Хустського ВУВКГ про видачу технічних умов на приєднання об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

- укладення договору на надання послуг з розробки та видачі технічних умов на приєднання об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

- оплата замовником вартості послуг з розробки та видачі технічних умов на приєднання об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

- отримання замовником технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

- підписання акту розмежування балансової приналежності водопровідних та каналізаційних мереж, споруд та пристроїв і межі експлуатаційної відповідальності.

**2. Розроблення замовником (у разі відсутності такої можливості – проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та установлення засобів обліку.**

**3. Погодження проектної документації з Хустським ВУВКГ у частині відповідності проектних рішень виданим Хустським ВУВКГ технічним умовам.**

**4. Виконання замовником будівельних робіт.**

**5. Введення в експлуатацію об’єкта будівництва (крім приватних осіб).**

**6. Опломбування вузла комерційного обліку та прийняття його на абонентський облік або засобів обліку стічних вод (у разі їх наявності):**

- подання замовником заяви до Хустського ВУВКГ про опломбування вузла комерційного обліку питної води або стічних вод (у разі їх наявності);

- виїзд контролера Хустського ВУВКГ для опломбування вузла комерційного обліку питної води та засобів обліку стічних вод (у разі їх наявності);

- підписання акту про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік або акту про прийняття вузла розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії на абонентський облік.

**Примітка:** послуга опломбуванняпри встановленні, першому опломбуванні та при опломбуванні/розпломбуванні вузла обліку у зв’язку з періодичною повіркою є безкоштовною. У всіх інших випадках вартість послуги опломбування вузлів обліку визначається згідно калькуляцій Хустського ВУВКГ.

**7. Підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення:**

- звернення замовника до Хустського ВУВКГ із заявою про підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

- укладення договору на виконання робіт з підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (надалі – Договір на підключення);

- оплата замовником вартості виконання робіт з підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до умов Договору на підключення;

- виконання сторонами зобов’язань щодо здійснення заходів з підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

**8. Укладення між Хустським ВУВКГ та замовником договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» від 05.07.2019р. за № 690** **зі змінами та доповненнями.**

1.5. Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, послуг опломбування вузла обліку та засобів обліку стічних вод (у разі їх наявності) та робіт щодо підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення визначається на підставі відповідних калькуляцій, розроблених та затверджених Наказом начальника Хустським ВУВКГ, виходячи з обґрунтованих трудовитрат та вартості одного людино-дня.

1. **Порядок видачі технічних умов**

2.1. Для приєднання до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення замовнику надаються технічні умови. Для одержання технічних умов замовник подає до **Хустського ВУВКГ** такі документи:

* заяву про виготовлення технічних умов (з найменуванням об’єкту та його адресою), підписаною замовником або уповноваженою ним особою. У заяві замовника в обов’язковому порядку зазначається цільове призначення об’єкта згідно Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, який планується приєднати до мереж;
* опитувальний лист за формою, встановленою додатком 2 до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України;
* ситуаційний план або генеральний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території, погоджений з відділом містобудування та архітектури Хустської міської ради (М 1:500);
* копія документу, що підтверджує право власності на об’єкт або право оренди (користування);
* копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку або на право користування земельною ділянкою;
* копію містобудівних умов забудови (за виключенням випадків будівництва, коли містобудівні умови та обмеження не видаються), чи рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на проектування об’єкту, будівництво або реконструкцію (для нових об’єктів);
* письмова згода власника водопровідних та/або каналізаційних мереж на приєднання до мереж водопостачання та/або водовідведення (для випадків, коли приєднання відбувається до мереж, які не перебувають на балансі Хустського ВУВКГ). Якщо дозвіл власника мереж містить окремі для замовника вимоги, такі обґрунтовані вимоги викладаються у технічних умовах.

2.2. У разі, якщо для приєднання об'єкта до мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення необхідно здійснити прокладання трубопроводів через земельну ділянку, яка не належить замовникові, останній надає Хустському ВУВКГ письмову згоду власника земельної ділянки, по якій планується прокладання трубопроводу, та витяг, що підтверджує реєстрацію права власності, у встановленому законом порядку.

2.3. У разі, якщо приєднання об’єкта замовника до комунальних систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення буде здійснюватися до мереж інших споживачів, замовник зобов’язаний надати Хустському ВУВКГ письмову згоду власника (власників) цих мереж на підключення об’єкта замовника.

2.4. Роботи (у тому числі технічні) щодо приєднання/підключення об’єкта водопровідних та/або каналізаційних мереж до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення виконуються за рахунок замовника.

2.5. Технічні умови мають відповідати вимогам Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

2.6. Технічні умови на прокладення тимчасових водопровідних мереж для тимчасового приєднання об’єкта видаються Хустським ВУВКГ у порядку встановленому п. 2.1. – 2.5. цих Правил.

2.7. Приймання документів для розробки, отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється інженером Хустського ВУВКГ.

2.8. Хустське ВУВКГ видає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою протягом 10 (десяти) робочих днів з дня реєстрації всіх, належним чином оформлених документів, передбачених п. 2.1. даних Правил з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів - підвищувачів тиску. З урахуванням специфіки приєднання об’єкта термін їх видачі може бути продовжений за згодою сторін.

2.9. У випадку відхилення технічних умов, замовнику надається обґрунтована відповідь з причинами відмови.

2.10. Невиконання технічних умов є підставою для відмови замовнику у приєднанні об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

2.11. Виконання технічних умов є обов'язковим при розробленні проектів на об'єкти будівництва, але не дають права на початок їх будівництва.

1. **Виготовлення проектної документації**

3.1. Проектна документація на приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення розробляється будь-якою проектною організацією, яка має кваліфікаційний сертифікат на право здійснення цієї діяльності, на договірних умовах із замовником у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері будівництва та житлово-комунального господарства України.

3.2. Замовник та проектна організація забезпечують відповідність рішень проектної документації виданим Хустським ВУВКГ технічним умовам.

3.3. Хустський ВУВКГ погоджує проектну документацію замовника в частині відповідності проектних рішень вимогам технічних умов, виданих Хустським ВУВКГ.

3.4. Затвердження та проведення експертизи проектної документації відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1. **Виконання будівельних робіт**

4.1. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення водопровідних та/або каналізаційних мереж здійснюються з урахуванням схеми оптимізації систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (в разі її затвердження уповноваженим органом).

4.2. Проведення будівельних робіт здійснюється відповідно до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою КМУ № 466 від 13.04.2011р. (крім зовнішніх мереж, які виконуються на землях, які перебувають у приватній власності або в приватних будинках).

4.3. Технічний нагляд за будівництвом та приймання споруд в експлуатацію здійснюються згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим Постановою КМУ № 461 від 13.04.2011р. «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» (крім зовнішніх мереж, які виконуються на землях, які перебувають у приватній власності або в приватних будинках).

4.3. Технічний нагляд за будівництвом зовнішніх водопровідних та/або каналізаційних мереж (крім приватних житлових будинків) може здійснюється особою, яка у встановленому порядку отримала кваліфікаційний сертифікат, який надає право здійснювати технічний нагляд, відповідно до Постанови КМУ № 903 від 11.07.2007р. «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».

4.4. У разі, якщо в процесі виконання будівельних робіт виникає необхідність обґрунтованих відхилень від технічних умов та/або рішень робочого проекту, замовник або будівельна організація повинні погодити такі відхилення з Хустським ВУВКГ та внести зміни до розробленої раніше проектної документації, відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, в редакції, затвердженій Постановою КМУ № 752 від 26.08.2020 р. «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».

4.5. Закриття прихованих робіт, гідравлічні випробування, промивання та дезінфекція збудованих трубопроводів здійснюються Хустським ВУВКГ, яке може на підставах, не заборонених чинним законодавством України, залучити до виконання таких робіт уповноважені організації відповідно до законодавства, державних будівельних норм та правил. Копії складених актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих трубопроводів замовник надає Хустському ВУВКГ разом із документом, що посвідчує введення об’єкта в експлуатацію (це не стосується приватних будинків).

4.6. Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення, вузли обліку повинні розташовуватись на мережі споживача, як правило, на межі **балансової належності мереж Хустського ВУВКГ** та споживача, або за згодою **Хустського ВУВКГ** в приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу водопровідного вводу.

**Водопровідний ввід** - трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або **межі території об'єкта з колодязем і запірною арматурою** у місці приєднання до водопровідної мережі.

4.7. Відповідно до акту розмежування балансової приналежності водопровідних та каналізаційних мереж, споруд та пристроїв і межі експлуатаційної відповідальності та складності і специфіки проведення будівельних робіт та безпосереднього місця встановлення вузла обліку, встановлюються 3 типи підключення об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення:

**І тип** – встановлення вузла обліку безпосередньо в водопровідному або каналізаційному колодязі системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, найближчого до території споживача (див. схему);

**ІІ тип** – встановлення вузла обліку поза межами водопровідного або каналізаційного колодязя централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення з облаштуванням окремого колодязя для вузла обліку на межі території споживача (див. схему);

**ІІІ тип** – нестандартне підключення – підключення з урахуванням індивідуальних особливостей розміщення вузла обліку та побажань споживача.

Проектування, монтаж та експлуатація вузлів обліку виконуються відповідно до вимог державних будівельних норм

Вартість підключень розраховується виходячи з вартості будівельно-монтажних робіт згідно державних будівельних норм та державних стандартів України, діючих на дату видачі Хустським ВУВКГ технічних умов.

1. **Порядок підключення об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та укладення договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення**
	1. Підставою для підключення на постійній (довгостроковій) основі об’єкта до комунальних систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення є зареєстрована у встановленому законодавством порядку декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат, виданий органами державного архітектурно-будівельного контролю (крім приєднання водопровідних вводів та випуску водовідведення приватних домогосподарств з межею на обрізі труби приєднання до мережі централізованого водовідведення), а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню - будівельний паспорт (для об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт), декларація про початок виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до I - III категорії складності), дозволу на виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до відповідної категорії складності) або паспорт прив’язки тимчасової споруди, внесення до містобудівного кадастру (у випадку його створення та ведення у порядку, передбаченому законодавством) відомостей результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

5.2. Підключення об'єкта здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дня подання заяви про підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення до Хустського ВУВКГ та оплаті замовником цих робіт в повному обсязі. З урахуванням специфіки тимчасового приєднання об’єкта термін його підключення може бути змінений за погодженням з Хустським ВУВКГ.

До заяви про підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення додаються наступні документи:

**Для фізичних осіб:**

- погоджений та зареєстрований в Хустському ВУВКГ проект водопостачання/водовідведення житлового будинку/земельної ділянки;

- паспорт громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно;

- копія будинкової книги або довідка про склад сім'ї та/або кількість зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (через ЦНАП);

- акт опломбування лічильника;

- акт розмежування балансової приналежності водопровідних та каналізаційних мереж, споруд та пристроїв і межі експлуатаційної відповідальності.

**Для юридичних осіб:**

- копію зареєстрованої в установленому законодавством порядку декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікату, виданого органами державного архітектурно-будівельного контролю, а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню - будівельний паспорт (для об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт), декларація про початок виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до I - III категорії складності), дозволу на виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності) або паспорт прив’язки тимчасової споруди;

- узгоджений проект на підключення об’єкта до зовнішніх систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (з визначенням вузла обліку води/стоків);

- топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об'єкту M 1:500, скоригований станом на день подачі замовником документів для укладення договору про підключення, з інструментальним визначенням фактичного місця розташування інженерних мереж на території об'єкту;

- нормативний розрахунок об’ємів водоспоживання та водовідведення;

- копії актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих мереж водопостачання та каналізації, акта прийняття (пломбування) приладу обліку води/стоків;

- копію установчого документа (статут, засновницький договір, положення) замовника, що містить відомості про найменування юридичної особи та повноваження органів її управління та керівника (копії паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія документа, що підтверджує призначення керівника замовника на відповідну посаду та надає йому (або уповноваженій ним особі) право підпису договорів (протокол загальних зборів про обрання керівника, наказ, рішення, розпорядження тощо, з вказівкою терміну повноважень керівника у разі укладення контракту);

- копія документа, що посвідчує проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання, об’єкт якого підключається до комунальних систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (свідоцтво про державну реєстрацію, витяг, виписка ЄДР);

- копія свідоцтва платника податку (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців);

- акт розмежування балансової приналежності водопровідних та каналізаційних мереж, споруд та пристроїв і межі експлуатаційної відповідальності.

5.4. Роботи з підключення об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення виконуються Хустським ВУВКГ на підстав заяви про підключення об’єкта до централізованих систем водопостачання та/або централізованого водовідведення.

5.5. Надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення на підключений об’єкт можливе тільки після укладання замовником договору із Хустським ВУВКГ про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до норм діючого законодавства, прийняття в експлуатацію вузла (вузлів) обліку води (стічних вод), з урахуванням того, що вузли обліку води (стічних вод) повинні відповідати встановленим законодавством вимогам та забезпечувати високу точність вимірювання з мінімальною величиною похибки. Договір про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення укладається на основі документів, вказаних в п. 5.2. даних Правил.

5.6. У випадку підключення нежитлового приміщення у житловому будинку до внутрішньо будинкових мереж водопостачання та водовідведення Хустське ВУВКГ має право вимагати від замовника письмову згоду балансоутримувача таких мереж на підключення об'єкта замовника.

**6. Самовільне приєднання**

6.1. Забороняється будь-яке самовільне приєднання (підключення) до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

6.2. Самовільним вважається приєднання (підключення), здійснене замовником з порушенням норм чинного законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, цих Правил, а також приєднання (підключення), здійснене за відсутності повного обсягу передбачених цими Правилами документів.

6.3. Виявлені Хустським ВУВКГ самовільні приєднання (підключення) об’єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення підлягають негайному відключенню.

6.4. У разі виявлення самовільних приєднань (підключень) виробник здійснює нарахування за спожиті обсяги водопостачання та водовідведення у порядку, передбаченому Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, та виставляє рахунки особам, які здійснили таке приєднання (підключення).

**Заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Василь САБАДОШ**